Marché Maison de l’Aff Lot 4 Menuiseries extérieures


1 	 - Les variantes à l'incitatives du candidat sont-elles autorisées ? Réponse apportée : variante autorisée, mais chiffrer quand même l'offre de base et la variante obligatoire Oui 

2 	 - Au CCTP, vous indiquez que les menuiseries MEX01 sont à réaliser en profil JANISOL et les autres en profils Economy50. Sur les plans, le repère MEX04 est indiqué en JANISOL. Est-ce que l’ensemble des menuiseries doivent être à rupture de pont thermique ou seulement les portes ? Réponse : Seules les portes sont prévues en Janisol, la question n’est pas que thermique mais également vis-à-vis de la sollicitation répétée de ces portes. Les profils type Jansen Janisol sont plus épais et robustes. 

3	 - Le CCTP fait état d’une étude thermique (non fournies au DCE), qui réclamerait des niveaux de performances supérieurs à ce que l’on peut avoir dans les configurations décrites (type profils, mécanismes d’ouverture, dimensions). Réponse : Pas de contrainte particulière vis-à-vis de la thermique. 

4	- Quelle finition est souhaité sur les tôle inox formant limon ? Réponse : acier galvanisé > Resistance à la rouille.

5 	- Le garde-corps plein de l’escalier est il en acier ou en inox ? quelle finition ? Réponse : L’escalier est en acier galvanisé > Resistance à la rouille. 

6	- Sur quel plan est visible l’enseigne ? Réponse : Le nom du bâtiment ayant évolué, veuillez trouver ci-joint le plan de l’enseigne à chiffrer – Merci de prendre en compte ce plan pour votre chiffrage. 

7 - le plans et le cctp, n'indique pas de main courante sur l'escalier, est-ce bien le cas ? le garde-corps plein s'arrête sous le plancher ou est il à prolongé jusqu'en haut? Une Réponse : main courante est bien à prévoir en acier galvanisé. Tube rond 30mm – compris Support de main courante | avec rondelle 70mm de diamètre à souder sur tube. 

8 - le caillebottis SE05, doit avoir quelle finition ? acier galvanisé ? Réponse : acier galvanisé

9 	- Concernant l'enseigne, que signifie la hauteur indiquée au CCTP "H 27cm+15cm"?  Réponse : Le nom du bâtiment ayant évolué, veuillez trouver ci-joint le plan de l’enseigne à chiffrer – Merci de prendre en compte ce plan pour votre chiffrage.

10 	- L'enseigne n'apparait pas sur le plan de façade. à quelle hauteur devra-t-elle être posé ? afin de prévoir les moyens d'accès. Réponse : Le nom du bâtiment ayant évolué, veuillez trouver ci-joint le plan de l’enseigne à chiffrer– Merci de prendre en compte ce plan pour votre chiffrage.  


